**מקררי ASKO 60 ס"מ**

**RFN,2283,2284,22831**

ניתן להתקנה של 2 י"ח מחוברות ע"י קיט חיבור .לקבלת מקרר 121 ס"מ. (נישה 122 ס"מ)

(2 שקעי חשמל מרכז כל מקרר H-150 ס"מ)

**\*\*גובה המקרר 186ס"מ\*\* \*\*יש להשאיר מעל המקרר 3 ס"מ לאוורור\*\***

\*\* גובה :

מהרצפה לדלת המקפיא 35 מ"מ (כיוונון בחזית עד 40 מ"מ)

דלת המקפיא 720 מ"מ

רווח בין הדלתות 15 מ"מ

דלת תא מזון 1077 מ"מ

ציר עליון 13 מ"מ

בליטת ידית – 45 מ"מ

